Wykaz asortymentowo-sprzętowy dot. „Wpięcie drzwi pożarowych i przegród dymowych w system sygnalizacji pożaru –III etap.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Asortyment | ilość | Cena jed netto | Kwota netto | Kwota brutto | Uwagi |
| 1 | Listwa GEZE 5000 wraz z elektroniczną regulacji kolejności zamykania | 33 |  |  |  | Jedna listwa GEZE – jako rezerwa |
| 2 | Moduł serujący BA-OI3 | 14 |  |  |  |  |
| 3 | Zwora elektromagnetyczna wraz z RKZ (szczękotrzymacz) komplet – 2 skrzydła | 4 kpl |  |  |  | Komplet : zwora elektromagnetyczna wraz z RKZ |
| 4 | Zasilacz pożarowy | 14 |  |  |  |  |
| 5 | Przycisk zwalniający blokadę drzwi | 49 |  |  |  |  |
| 6 | Sygnalizator zamykania drzwi | 49 |  |  |  |  |
| 7 | Tablice fluorescencyjne | 98 kpl |  |  |  |  |
| 8 | Odboje | 98 |  |  |  |  |
|  | **Montaż urządzeń, instalacja okablowania tablic, dokumentacja, szkolenie** |  |  |  |  |  |
| 1 | Montaż systemów GEZE-5000 | 32/33 |  |  |  | Ilość listw do montażu w zależności od potrzeb 32 lub 33 sztuki |
| 2 | Montaż modułów sterujących BA-0I3 | 14 |  |  |  |  |
| 3 | Montaż zwory elektromagnetycznej wraz z RKZ | 4 kpl |  |  |  |  |
| 4 | Zasilacz pożarowy | 14 |  |  |  |  |
| 5 | Przycisk zwalniający blokadę drzwi | 49 |  |  |  |  |
| 6 | Sygnalizator zamykania drzwi | 49 |  |  |  |  |
| 7 | Tablice fluorescencyjne | 98 |  |  |  |  |
| 8 | Odboje | 98 |  |  |  |  |
| 9 | Programowanie i wizualizacja w systemie sygnalizacji pożaru |  |  |  |  |  |
| 10 | Wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej |  |  |  |  |  |
| 11 | Szkolenie użytkowników stref pożarowych, służb technicznych Szpitala oraz Ochrony Szpitala | 24 grupy |  |  |  |  |
| 12 | Naprawa drobnych uszkodzeń drzwi i przegród dymowych wybranych drzwi |  |  |  |  |  |
| 13 | Instalacja okablowania systemu | kpl |  |  |  |  |

Sporządził; Zbigniew Burda